# 장비 용량 테스트 모드 활성화 - 10148

장비 용량 테스트 모드 활성화.

SoftPLC의 이름: MACHINE_CAPABILITY_TEST_MODE_ACTIVE

신호 유형 | 값 유형 | 최소 크기 [bit] | 최대 크기 [bit]
--- | --- | --- | ---
상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1

## 장치

- 내부 I/O: 참

- 스택라이트: 참

- 작업자 패널: 참

- 사용자 디스플레이: 거짓

- 소프트 선택기: 거짓

- I/O 확장기: 참

- 공구 LED: 참

- 공구 버저: 참

- 공구 링: 거짓

- 필드버스: 참

- ST 선택기: 거짓

- TLS 태그: 거짓

- 수동 모드: 거짓

- 표시등 상자 거짓

- 공구 진동기: 거짓

- 자동화 규칙: 참