# Estratégia Impulse-Single Step (Impulso-Única Etapa)

O princípio a seguir é aplicável a ferramentas elétricas diretamente acionadas. Aplica-se às ferramentas da série SRB da Atlas Copco.

Após cada período de pulso há um aumento do torque resultante no parafuso. Após uma série de pulsos, é atingido o alvo do torque final.

TensorPulse com máxima energia de pulso

A | Máxima energia positiva no pulso N
B | Máxima energia positiva no pulso N+1
C | Aumento na energia (torque)

O nível de energia da fase de ação e o da fase de reação são parâmetros configuráveis pelo usuário. A combinação desses dois parâmetros cria uma perto eficiente e também proporciona conforto ao operador. É possível definir a quantidade de energia nas duas fases como uma percentagem da energia máxima que pode ser liberada em cada período:

- Energia de pulso: Quantidade de energia aplicada a cada pulso positivo como uma percentagem da energia máxima aplicada no período do pulso. O valor situa-se entre 10 e100%.

- Fator de retenção da força de reação: Quantidade de energia aplicada a cada pulso reativo como uma percentagem da energia máxima aplicada no período do pulso. O valor situa-se entre 0 e 75%.

TensorPulse com redução da energia de pulso positiva

A | Redução da energia positiva no pulso N
B | Redução da energia positiva no pulso N+1
C | Curva resultante do aumento do torque utilizando-se a energia máxima de pulso.
D | Curva resultante do aumento do torque utilizando-se a redução da energia de pulso.

- Uma pequena Energia de pulso (redução de energia) exige mais pulsos para atingir o torque-alvo, à medida que o torque aumenta em etapas menores. Etapas menores proporcionam melhor precisão ao encerrar o aperto quando o alvo é atingido. Pulsos menores diminuem o movimento da ferramenta e aumentam o conforto do operador.

- Um Fator de retenção da força de reação corretamente ajustado produzirá o conforto desejado ao operador. Se o fator for alto demais, o operador sentirá a ferramenta girar no sentido horário. Se o fator for baixo demais, o operador sentirá a ferramenta girar no sentido anti-horário.

- Em uma configuração ideal, a energia de reação não produz uma força de desaperto. Se a quantidade de pulsos para atingir o valor-alvo aumentar, o valor foi definido alto demais e ocorre um pequeno desaperto a cada pulso.

O valores ótimos da Energia de pulso e o Fator de retenção da força de reação precisa ser ajustado para que a ferramenta obtenha um ótimo desempenho e para um melhor conforto ao operador.

Nesta seção

- Impulse Single-Step Start Stage Parameters (Parâmetros da Etapa Inicial de Impulso-Única Etapa)
- Impulse Single-Step Rundown Stage Parameters (Parâmetros da Etapa de Rundown de Impulso-Única Etapa)
- Impulse Single-Step Tightening Stage Parameters (Parâmetros da Fase de Aperto de Impulso-Única Etapa)
- Impulse Single-Step Desaperto Parameters (Parâmetros de Desaperto de Impulso-Única Etapa)