# Konfigurácia továrenského portu Ethernet

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia a v ľavej table vyberte Sieť.

2. Ak chcete otvoriť a zmeniť nastavenia Ethernet, v okne Továrenský port Ethernet vyberte Upraviť.

Konfigurovaný môže byť len továrenský ethernetový port. Port služby Ethernet má určenú IP adresu, 169.254.1.1, ktorá nesmie byť použitá na lokálnej sieti.

PF8 má dva porty Power-over-Ethernet (PoE). Použite tieto porty na pripojenie periférnych zariadení do PF8. Príkladmi periférnych zariadení sú signálne stĺpiky a voliče nástrčiek 6. série. Tieto porty sa pripájajú k doske IT prostredníctvom karty ovládača. PF8 používa pre tieto porty server DHCP. Tento server prideľuje každému pripojenému zariadeniu internú IP adresu PF8.

Tieto porty nepripájajte k miestnej sieti. Pripojenie k miestnej sieti spôsobí konflikty medzi interným serverom DHCP zariadenia PF8 a serverom DHCP miestnej siete.

V tejto sekcii

- Prístup k ovládaču na sieti LAN
- Prístup k ovládaču cez webové rozhranie GUI