# Parametri della fase di avvitamento di TensorPulse

Durante l'avvitamento, lo strumento può utilizzare la modalità di velocità, con una velocità del motore costante, o la modalità a impulsi. La selezione viene effettuata in base alla coppia incontrata e al limite di coppia indicato nella configurazione.

Nome parametro | Condizione | Descrizione | Valore predefinito
--- | --- | --- | ---
Velocità avvitatura elevata |  | La fase di avvitatura può essere effettuata ad alta velocità per ridurre la durata senza eccedere. Tale risultato viene ottenuto lasciando funzionare lo strumento a maggiore velocità per una lunghezza dell'angolo specificata. Una volta raggiunto l'angolo, la velocità verrà ridotta secondo il valore specificato nel parametro Velocità di avvitamento. Disponibile solo per gli strumenti SRB. Le opzioni del parametro sono On o Off | Off
Lunghezza |  | Angolo che definisce la sezione Velocità avvitamento elevata. Max 99999° | 3600°
Velocità |  | Velocità max strumento dev'essere maggiore della Velocità di avvitatura (giri/min.). | 690 rpm
Velocità di avvitatura |  | Selezionata con tasti di opzione. La velocità di avvitamento può essere selezionata come Max o Manuale. | Max.
Velocità di avvitatura | Velocità di avvitatura = manuale | Specifica la velocità durante la fase di avvitamento. | 690 rpm
Limiti della coppia di avvitamento |  | I Limiti della coppia di avvitamento si attivano con un interruttore Off: l'opzione Limiti impulsi di avvitamento è disattivata. On: L'opzione Limiti impulsi di avvitatura è attiva. | OFF
Offset | Limiti della coppia di avvitamento | Distanza angolare prima dell'inizio dell'intervallo dell'angolo. | 0°
Lunghezza | Limiti della coppia di avvitamento | Angolo che determina il limite della coppia di avvitamento. | 360°
Coppia minima | Limiti della coppia di avvitamento | Valore di coppia per il limite inferiore della coppia di avvitamento. | 0 Nm
Coppia massima | Limiti della coppia di avvitamento | Valore di coppia per il limite superiore della coppia di avvitamento. | 4,75 Nm
Limiti angolo di avvitamento |  | Off: L'opzione Limiti dell'angolo di avvitatura è disattivata. Dal grilletto: L'opzione Limiti angolo di avvitatura è attiva. Il sistema comincia a monitorare l'angolo di serraggio non appena viene premuto il grilletto dell'utensile e informa se sono stati violati i limiti dell'angolo. Dalla coppia: L'opzione Limiti angolo di avvitatura è attiva. Il sistema comincia a monitorare l'angolo di serraggio dal valore di coppia specificato e informa se i limiti dell'angolo sono violati. | OFF
Coppia di monitoraggio angolo di avvitamento |  | Il valore di coppia da dove sono impostati i limiti dell'angolo di avvitamento. | 0 Nm
Angolo min. |  | Valore dell'angolo per il limite dell'angolo inferiore dal punto di avvio. | 100°
Angolo max. |  | Valore dell'angolo per il limite dell'angolo superiore dal punto di avvio. | 5000°
Tempo min | Visibile se i limiti di Angolo di avvitamento = Dal grilletto o se i limiti di Angolo di avvitamento = Dalla coppia | Durata minima della fase. | 10 ms
Tempo max | Visibile se i limiti di Angolo di avvitamento = Dal grilletto o se i limiti di Angolo di avvitamento = Dalla coppia | Durata massima della fase. | 5000 ms
Coppia avvitamento completato |  | Determina il valore di coppia per quando viene raggiunto il punto sottotesta e l'avvitamento è stato completato. | 5 Nm