# 활성 식별자 문자열 2 - 189

소스 배치-문자열에서 두 번째로 구성된 문자열에 해당하는 신호입니다.
스캔 시퀀스가 완료되고 시퀀스가 선택되면 활성 식별자 문자열 2 신호가 전송되므로, 식별자 부분이 활성화됩니다.
문자열은 저장된 위치로 필터링됩니다.
소스 배치 문자열을 실행할 때만 전송됩니다.

SoftPLC의 이름: ACTIVE_ID_STRING_2

변환기 | 신호 유형 | 값 유형 | 최소 크기 [bit] | 최대 크기 [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
표준 | 상태 | 문자열 | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | 상태 | 문자열 | 8 | 800
IdentifierU32 | 상태 | 문자열 | 8 | 800

신호 중복을 피하기 위해, 값 변환기를 정의할 수 있습니다.

변환기는 동일한 신호의 둘 이상의 표현을 지원하는 용도로 사용됩니다. (예: 각도/토크 상태는 비트 단위 또는 상태 문자로 표시될 수 있음)

## 장치

- 필드버스: 참

- 표시등 상자 거짓

- 내부 I/O: 거짓

- 작업자 패널: 거짓

- 공구 기능: 거짓

- ST 선택기: 거짓

- 스택라이트: 거짓

- TLS 태그: 거짓

- I/O 확장기: 거짓