# Número de Identificação Selecionado - 213

O número de identificação de um programa de aperto selecionado: 0 se não houver número de identificação selecionado.

Nome no SoftPLC) NÚMERO_IDENTIFICAÇÃO_SELECIONADO

Conversor | Tipo de Sinal | Tipo de Valor | Tamanho Mín. [bit] | Tamanho Máx. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard (Padrão) | Estado | Inteiro | 1 | 16
TreatZeroAsOne | Estado | Inteiro | 1 | 16

Para evitar a duplicidade de sinais, é possível definir Conversores de Valor. Conversores são usados para suportar mais do que uma representação do mesmo sinal (por exemplo, Status de Ângulo e Torque podem ambos ser representados bit a bit ou como uma caractere de status).

## Dispositivos

- Fieldbus: VERDADEIRO

- Caixa de Luz de Sinalização: FALSO

- E/S Interno: FALSO

- Painel do Operador: FALSO

- Funções da ferramenta: FALSO

- Seletor de ST: VERDADEIRO

- Sinalizador tipo coluna Stacklight: FALSO

- Etiqueta do TLS: FALSO

- Expansor de E/S: FALSO