# Signaux du serrage synchronisé

Le système de serrage synchronisé est compatible avec les mêmes signaux E/S que ceux listés dans les tableaux ci-dessous. Ils peuvent être mappés en configuration de bus de terrain et en configuration d'accessoire. Certains sont également disponibles via Open Protocol.

Dans cette section

- Signaux d'entrée
- Signaux de sortie
- Signaux d'entrée/sortie
- Signaux d'entrée : Sous-signaux
- Signaux de sortie : Sous-signaux