# Parametri della fase di serraggio di TensorPulse

Nome parametro | Condizione | Descrizione | Valore predefinito
--- | --- | --- | ---
Energia dell'impulso |  | L'energia dell'impulso fornita nell'impulso di azione espressa in percentuale dell'energia massima che lo strumento può fornire con ogni impulso. | 100%
Fattore sintonizzazione forza di reazione |  | L'energia fornita dallo strumento espressa in percentuale. Il fattore di conservazione della forza di messa a punto si basa sull'energia dell'azione e comporta una reazione confortevole. | 40%
Fattore di correlazione coppia residua |  | Il fattore di Correlazione della coppia residua è simile a una calibrazione e regola tra la coppia dinamica, misurata nello strumento elettrico, e la coppia residua, misurata da uno strumento di controllo. | 100%
Tempo di rilevamento perdita coppia anticipata |  | Si presume un costante aumento della coppia quando si passa dall'avvitamento al serraggio. Lo slittamento dell'attacco o una testa della vite rotta possono causare la diminuzione della coppia. Questo può essere rilevato in una finestra di monitoraggio. | 200 ms
Coppia target |  | Coppia finale per il serraggio. | 0 Nm
Limiti di coppia |  | Selezionata con tasti di opzione. I limiti possono essere selezionati Automaticamente o Manualmente | Manualmente
Coppia minima | Limiti di coppia = manuale | Coppia minima della fase. | 0 Nm
Coppia massima | Limiti di coppia = manuale | Coppia massima della fase. | 1 Nm
Limiti di angolo |  | Disattivato:l'opzioneLimiti dell'angolo è disattivata. Dall'avvitamento completo: L'opzioneLimiti dell'angolo è Attivata. Il sistema comincia a monitorare l'angolo di serraggio non appena si raggiunge l'avvitamento completo e informa se sono stati violati i limiti dell'angolo. Dalla coppia: L'opzione Limiti angolo di avvitatura è Attiva. Il sistema comincia a monitorare l'angolo di serraggio dal valore di coppia specificato e informa se i limiti dell'angolo sono violati. | Da Avvitamento completo
Coppia di monitoraggio angolo finale |  | Il valore di coppia da dove inizia il monitoraggio dei limiti dell'angolo. | 20 Nm
Angolo min. |  | Valore dell'angolo per il limite dell'angolo inferiore dal punto di avvio. | 0°
Angolo max. |  | Valore dell'angolo per il limite dell'angolo superiore dal punto di avvio. | 0°
Tempo min | Limiti di tempo = on | Durata minima consentita per il serraggio. | 10ms
Tempo max | Limiti di tempo = on | Durata massima consentita per il serraggio. | 1000ms
Limiti impulsi |  | Selezionato da menu di collegamento rapido: Off: Nessun monitoraggio limite impulso. Dall'avvitamento completo: Il monitoraggio inizia al raggiungimento della coppia di avvitamento completo e segnala se il numero di impulsi non rientra nei limiti. Dalla coppia: Il monitoraggio inizia al raggiungimento del valore di coppia specifico e segnala se il numero di impulsi non rientra nei limiti. | Off
Coppia di monitoraggio impulso finale | Limiti di impulso = dalla coppia | Il valore di coppia da dove vengono monitorati i limiti dell'impulso. | 18,75 Nm
Impulsi min | Limiti impulsi = on | Numero minimo di impulsi per raggiungere la coppia finale. | 2
Impulsi max | Limiti impulsi = on | Numero massimo di impulsi per raggiungere la coppia finale. | 50
Misura angolo fino a | Limiti di angolo | Selezionato da menu di collegamento rapido: Valore alla coppia di picco misura il valore di coppia alla coppia massima durante il serraggio. Valore angolo max Misura il valore massimo di coppia durante il serraggio. Valore all'arresto: Misura il valore angolare prima dell'inizio della fase di arresto. | Valore angolo max