# Modalità di accoppiamento per utensili wireless e STwrench

## Attivazione della modalità di accoppiamento negli utensili wireless

1. Scollegare la batteria (carica) dallo strumento.

2. Premere il grilletto dello strumento mentre si ricollega la batteria.

3. Quando i LED dello strumento sono spenti, rilasciare il grilletto dello strumento.

4. Quando i LED dello strumento sono di nuovo accesi, premere il grilletto dello strumento.

5. Quando i LED dello strumento si spengono di nuovo, rilasciare il grilletto dello strumento. I LED iniziano a lampeggiare (dopo circa 10 secondi).

6. Lo strumento si trova ora in modalità di accoppiamento. I LED continuano a lampeggiare quando lo strumento si trova in modalità di accoppiamento.

Non avviare la procedura di accoppiamento Power Focus prima che i due LED sullo strumento lampeggino. Iniziare l'accoppiamento entro 30 secondi per evitare un time out dello strumento.

Quando l'utensile è in modalità abbinamento, toccare il tipo di connessione per avviare il processo di abbinamento.

## Posizionamento di STwrench in modalità abbinamento

1. Attivare STwrench.

2. Durante la regolazione automatica della cella e del giroscopio, premere i tasti UP, RIGHT e BARCODE sulla tastiera di Stwrench nell'ordine indicato.

3. Al termine della regolazione sullo zero, l'avvitatore si troverà in modalità di accoppiamento.

Quando l'utensile è in modalità abbinamento, toccare il tipo di connessione per avviare il processo di abbinamento.