# Konfiguration des Feldbusmenüs einer Virtuellen Station

Rufen Sie in der Startansicht die Registerkarte Virtuelle Station auf, wählen auf der linken Seite die Virtuelle Station aus und wechseln dann zum Fenster Feldbus.

Im Fenster Feldbus in der GUI wird die der Steuerung zugewiesene Feldbus-Belegung angezeigt.

Zur Analysierung der Steuerungs-Feldbuskonfiguration wählen Sie im Diagnosefeld für die Feldbus-Belegung Ausführen. Weitere Informationen finden Sie unter Bereich Konfiguration von Aufgaben in einer Virtuellen Station.

Zur Konfiguration von Feldbus-Belegungen ist ToolsTalk 2 erforderlich.

Virtuelle Station - Feldbus