# Exportar Toda la información del controlador

1. En la vista de inicio, vaya a la pestaña Controlador y seleccione Exportar/importar en el panel izquierdo.

2. Vaya a la ventana Exportar, seleccione el icono de los puntos suspensivos y Toda la información del controlador en la ventana emergente.

3. En la ventana Exportar, seleccione Exportar.
   Al final del proceso de exportación, una ventana emergente de exportación confirma que el proceso se ha completado.
   Se descarga automáticamente un archivo PF/IXBExport_<Nombre IAM>_<fechahora>.tar.gz.

Al exportar Toda la información del controlador, la configuración del controlador, los programas de apriete, los ajustes, los resultados y los eventos se exportan para procesamiento adicional. Parte de la exportación se realiza tanto desde la herramienta cableada como desde las herramientas con conexión inalámbrica.

Todos los datos incluidos en la exportación se almacenan en un archivo "PFExport_<Nombre IAM>_<fechahora (el valor más bajo mostrado para la hora son segundos)>.tar.gz", el cual incluye los archivos y directorios siguientes:

- "PFExport_<datetime>_Results.csv": Todos los resultados disponibles.

  Los resultados se exportan en un archivo de texto con formato CSV. El último resultado realizado es el primero en el archivo CSV.

  Puede exportar la siguiente información de resultado para aprietes y aflojes:

Información de resultado | Programas de apriete | Programas multietapas | Synchronized tightening
--- | --- | --- | ---
Número de identidad | - | - | X
Tipo de apriete | X | X | X
Nombre de la estación virtual | X | X | X
VIN (cadena de identificador) | X | X | X
Fecha y hora | X | X | X
Identificador de herramienta único | X | X | -
Nombre de secuencia de lotes | X | X | -
Contador de secuencia de lotes | X | X | -
Recuento de lotes | X | X | -
Nombre de perno | - | - | X
Estado total | - | - | X
Información de estado total | - | - | X
Estado | X | X | X
Información de estado | X | X | X
Nombre del modo | - | - | X
Programa de apriete/nombre Multistep | X | X | X
Error de parada | - | X | X
Errores | - | X | X
Fallo de etapa | - | X | X
Canal | - | - | X
Par objetivo (Nm) | X | X | -
Par final | X | X | X
Ángulo objetivo (grado) | X | X | -
Ángulo final de inicio (Nm) | X | X | X
Ángulo final (grado) | X | X | X
Ángulo de aproximación (grado) | X | - | -
Factor de correlación de par residual | X | X | -
Tiempo transcurrido (s) | - | X | X
Límite inferior de ángulo (grado) | X | X | X
Límite superior de ángulo (grado) | X | X | X
Límite inferior de par (Nm) | X | X | X
Límite superior de par (Nm) | X | X | X
Número de impulsos | X | - | -
Corriente en la desconexión (A) | X | X | X
Compensación TrueAngle (grado) | X | X | -
Tiempo hasta aproximación completa (ms) | X | - | -
Tiempo hasta par final (ms) | X | - | -
Texto objetivo | X | X | -
Datos de etapa | - | X | X
Par autorroscante | X | X | X
Par de autofrenado | X | X | X
Gatillo del ángulo de aproximación | X | X | X

El delimitador de campo y el formato del número dependen de los ajustes de idioma:

Idioma | Fecha/hora | Delimitador de campo | Formato de números
--- | --- | --- | ---
Inglés (en_US) | MM/dd/yyyy hh:mm:ss | , | 123.456
Checo (cs) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Alemán (de_DE) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Español (es_ES) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Francés (fr_FR) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Coreano (ko_KR) | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | , | 123.456
Italiano (it_IT) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Japonés (ja_JP) | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456
Portugués (pt_BR) | Dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Ruso (ru_RU) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Sueco (sv_SE) | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | ; | 123,456
Chino (zh_CN) | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456

Para una apriete sincronizado, todos los resultados disponibles se encuentran en el archivo con nombre «PFExport_<fechahora>_Results.csv.zip».

- "PFExport_<datetime>_Events.csv": Todos los eventos disponibles.

  La siguiente información de evento se exporta en un archivo de texto con formato CSV:

  - Gravedad

  - Fecha

  - Tiempo

  - Código

  - Descripción

  - La estación virtual que activó el evento (solo se exporta para PF8-Handheld)

  - Portador (solo se exporta para apriete sincronizado)

  - Canal (solo se exporta para apriete sincronizado)

- "/settings": ajustes y configuraciones (utilizado por Importar)

Para ajustes y configuraciones exportadas por Fieldbus:

- Configuración general de Fieldbus (incluyendo dirección IP)

- Configuración de Fieldbus

- Mapeo de Fieldbus (mapeo de estación virtual a ProcessDataFrame)

- "jsonConfigurations.zip": Los programas de apriete y afloje Multistep se exportan como archivos .json (para utilizar con MID2500).

- "atlas_sys_d.zip": Archivos de registro de la aplicación Drive.

- "atlas_sys_i.zip": Archivos de registro de la aplicación TI Solo disponible para lectura para personal Atlas Copco.

- "atlas_protocol_log.zip": Archivos de registro de adaptadores de protocolo externos.

- “ExportInfo.txt”: Documento de texto que contiene información sobre el IAM y el controlador.

- "atlas_plc.zip": Configuración PLC.

- “licenseInformation.zip”: Información sobre la licencia y capacidades del sistema.