# Parametrar för nergängningssteget vid impuls–enstaka steg

Under nergängning kan verktyget använda antingen hastighetsläge, med ett konstant motorvarvtal, eller pulsläge. Valet görs beroende på det påträffade vridmomentet och de givna momentgränserna i konfigurationen.

Parameternamn | Villkor | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | --- | ---
Nergängningsvarvtal |  | Väljs med envalsknappar. Nergängningsvarvtal kan väljas mellan Max eller Manuell. | Max
Nergängningsvarvtal | Nergängningsvarvtal = manuell | Anger verktygets varvtal under nergängningssteget. | 0 varv/minut
Tidsgränser för nergängning |  | Väljs från en snabbmeny: Av:Tidsgränser för nergängning är urkopplad. Från avtryckaren: Tidsgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka tiden så snart som verktygets avtryckare trycks in och rapporterar om tidsgränserna överskrids. Från moment: Tidsgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka tiden från det angivna momentvärdet och rapporterar om tidsgränserna överskrids. | Av
Nergängningstid övervakningsmoment | Tidsgränser för nergängning = från moment | Momentvärde från när Tidsgränser för nergängning övervakning startar. | 2,5 Nm
Tid min | Tidsgränser för nergängning = På | Minimum tillåten tid för nergängning. | 10ms
Tid max | Tidsgränser för nergängning = På | Maximum tillåten tid för nergängning. | 5000ms
Pulsgränser för nergängning |  | Väljs från en snabbmeny: Av:Pulsgränser för nergängning är urkopplad. Från avtryckaren: Vinkelgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka pulserna så snart som verktygets avtryckare trycks in och rapporterar om pulsgränserna överskrids. Från moment: Vinkelgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka pulserna från det angivna momentvärdet och rapporterar om pulsgränserna överskrids. | Av
Nergängning pulsövervakningsmoment | Pulsgränser för nergängning = från moment | Momentvärde från när Pulsgränser för nergängning övervakning startar. | 2,5 Nm
Pulser min. | Pulsgränser för nergängning = På | Minimum antal pulser för att nå målet. | 2
Pulser max. | Pulsgränser för nergängning = På | Maximum antal pulser för att nå målet. | 50
Nergängning klar-moment |  | Anger momentvärdet när planet nåtts och nergängningen är avslutad. | 5 Nm