# Quellchargensequenz

Rufen Sie zum Starten der Gruppenkonfiguration in der Startansicht die Registerkarte Quellen auf und wählen Sie auf der linken Seite Stapelprogrammsequenz aus.

Durch die entsprechende Konfiguration des Controllers kann eine Chargensequenz ausgewählt werden, die auf einer Bezeichner-Nummer oder einer Bezeichner-Zeichenfolge basiert.

Eingang | Beschreibung
--- | ---
Bezeichner-Nummer | Bei der Nummer muss es sich um eine positive Ganzzahl handeln, die von einem Zubehörgerät oder einer externen Steuerungseinheit stammt.
Bezeichner-Zeichenfolge | Die Zeichenfolge muss aus ASCII-Zeichen bestehen und kann von einem Scanner oder von einer externen Steuerungseinheit stammen.

In diesem Abschnitt

- Eine quellenbasierte Gruppe erstellen
- Konfigurieren Signifikanter Stellen zum Lesen in Barcode-Zeichenfolgen
- Kombination von Bezeichner-Zeichenfolgen