# パネルPCを開く/閉じる

パネル PC の電源がオフになっており、電源コードが取り外されていることを確認します。

1. パネル PC の背面にあるすべてのネジを取り外します。

2. パネル PC の背面ユニットを慎重に最大 25 度まで持ち上げて、前面にある内部ケーブルに手が届くようにします。

   コネクタを傷つけないように注意してください。

3. 他の部品を取り外す前に、パネル PC の背面ユニットからすべてのケーブルを慎重に取り外してください。

   コネクタ、特にディスプレイコネクタは、損傷を防ぐために注意して取り扱う必要があります。

4. ガラス面を傷つけないように注意して、背面ユニットを脇に置きます。

5. 逆の順序で組み立てます。

6. すべてのネジを所定の位置に配置し直して、軽く締めます。

   すべてのネジに必要なトルクをかけます。

   Assembly Control Mini (パネル PC) のハウジングを開けると、すべての保証が無効になります。