# Кабель питания

## Кабель питания 100–240 В перем. тока

Изделие поставляется с 1×M12 4-конт. (A-кодированным штыревым) кабелем 24 В постоянного тока. Кроме того, вышеупомянутый кабель можно заказать отдельно. Номер заказа — 8434230421.

Если устройство работает от внешнего источника питания, добавьте тип кабеля с номером изделия: 8434230429 в коробку. Используйте следующие типы кабеля:

4222 1801 13 | Кабель питания ЕС – тип E/F
4222 1802 13 | Кабель питания США – тип B
4222 1803 13 | Кабель питания Великобритания – тип G
4222 1804 13 | Кабель питания Индия / ЮАР – тип M
4222 1805 13 | Кабель питания Швейцария – тип J
4222 1806 13 | Кабель питания Италия – тип L
4222 1807 13 | Кабель питания Австралия – тип I
4222 1809 13 | Кабель питания Китай – тип I
4222 1810 13 | Кабель питания Бразилия – тип N
4222 1811 13 | Кабель питания Израиль – тип Н

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск поражения электрическим током

Отсутствие заземленной розетки может привести к поражению электрическим током.

- Убедитесь, что розетка заземлена.