# Připojení primárních rozhraní

Porty a externí rozhraní jsou přítomné na zadní straně jednotky. Porty jednotky lze použít k připojení panelového PC (průmyslového PC plus monitoru) k externímu zařízení.

1 | Profinet 1 | 5 | Tlačítko napájení | 9 | Konektor GPIO
2 | Profinet 2 | 6 | USB 1 | 10 | Konektor napájení
3 | Ethernet 1 | 7 | USB 2 |  |
4 | Ethernet 2 | 8 | RS-232/422/485 COM |  |

## Externí modul I/O

Konektor GPIO 1× M12 8kolíkový (samice A-kódování)

GPIO | KOLÍK | Název signálu
--- | --- | ---
| 1 | UZEM.
2 | Výstup 1
3 | Výstup 2
4 | Výstup 3
5 | Výstup 4
6 | Vstup 1
7 | Vstup 2
8 | 24V

## 1× M12 8kolíkový (samec A-kódování) RS 232/422/485 COM

(RS-232/422/485 od EMX-APLP)

Sériový port | KOLÍK | RS-232/422/485
--- | --- | ---
| 1 | DCD / 422R+
2 | RXD / 422R-
3 | TXD / 422T- / 485-
4 | DTR / 422T+ / 485+
5 | UZEM.
6 | DSR
7 | RTS
8 | CTS

## 2× M12 4kolíkový (samice D-kódování) pro LAN

2× M12 4kolíkový (samice) pro LAN s vodotěsným krytem a řetězem

Sériový port | KOLÍK | Určení kolíků
--- | --- | ---
| 1 | TD+
2 | RD+
3 | TD-
4 | RD-

## Konektor napájení

1× M12 4kolíkový (samec A-kódování) pro napájení DC s vodotěsným krytem a řetězem

Sériový port | KOLÍK | Určení kolíků
--- | --- | ---
| 1 | 24V
2 | UZEM.
3 | UZEM.
4 | 24V