# Ouvrir/Fermer le Panel PC

Veiller à ce que le Panel PC soit éteint et le cordon d'alimentation débranché.

1. Retirer toutes les vis situées à l'arrière du Panel PC.

2. Soulever avec précaution l'unité arrière du Panel PC jusqu'à un maximum de 25° pour accéder au câblage interne situé à l'avant.

   Attention à ne pas endommager les connecteurs.

3. Débrancher soigneusement tous les câbles à l’arrière du Panel PC avant de retirer d'autres pièces.

   Les connecteurs, et en particulier ceux de l'écran, doivent être manipulés avec précaution pour éviter les dégâts.

4. Retirer la partie arrière en veillant à ne pas dégrader la surface vitrée.

5. L’assemblage s’effectue dans le sens inverse.

6. Replacer toutes les vis et les serrer légèrement.

   Appliquer le couple de serrage requis à toutes les vis.

   L'ouverture du boîtier du Assembly Control Mini (Panel PC) entraîne la perte de tout droit à la garantie.