# 一次インターフェース接続

ポートと外部インターフェイスはユニットの背面にあります。ユニット ポートは、パネル PC を外部デバイスに接続するために使用できます。

1 | Profinet 1 | 5 | [電源] ボタン | 9 | GPIO コネクタ
2 | Profinet 2 | 6 | USB 1 | 10 | 電源コネクタ
3 | イーサネット 1 | 7 | USB 2 |  |
4 | イーサネット 2 | 8 | RS-232/422/485 COM |  |

## 外部入出力モジュール

GPIO コネクタ 1 x M12 8 ピン (メス A コード)

GPIO | PIN | 信号名
--- | --- | ---
| 1 | GND
2 | Out 1
3 | Out 2
4 | Out 3
5 | Out 4
6 | In 1
7 | In 2
8 | 24V

## 1x M12 8 ピン (オス A コード) RS 232/422/485 COM

(EMX-APLP による RS-232/422/485)

シリアルポート | PIN | RS-232/422/485
--- | --- | ---
| 1 | DCD / 422R+
2 | RXD / 422R-
3 | TXD / 422T- / 485-
4 | DTR / 422T+ / 485+
5 | GND
6 | DSR
7 | RTS
8 | CTS

## 2 ｘ M12 4 ピン (メス D コード)、LAN 用

2 x M12 4 ピン (メス)、LAN 用、防水カバーとチェーン付き

シリアルポート | PIN | ピン定義
--- | --- | ---
| 1 | TD+
2 | RD+
3 | TD-
4 | RD-

## 電源コネクタ

1 x M12 4 ピン (オス A コード)、DC 電源用、防水カバーとチェーン付き

シリアルポート | PIN | ピン定義
--- | --- | ---
| 1 | 24V
2 | GND
3 | GND
4 | 24V