# Öppna/stänga panel-PC:n

Kontrollera att Panel-PC:n är avstängd och att nätkabeln är bortkopplad.

1. Ta bort alla skruvarna på baksidan av panel-PC:n.

2. Lyft försiktigt bakstycket på panel-PC:n till max 25° för att komma åt den interna kabeldragningen på framsidan.

   Var försiktig så att du inte skadar anslutningarna.

3. Koppla försiktigt bort alla kablar från panel-PC:ns bakre enhet innan du tar bort några andra delar.

   Anslutningarna, särskilt displayanslutningarna, måste hanteras försiktigt för att undvika skador.

4. Lägg tillbaka den bakre enheten försiktigt så att glasytan inte skadas.

5. Montera i omvänd ordning.

6. Sätt tillbaka alla skruvar och dra åt dem lätt.

   Dra åt alla skruvar med erforderligt moment.

   Genom att öppna huset på Assembly Control Mini (panel-PC:n) upphör alla garantianspråk att gälla.