# Сборка панельного ПК

- Сборку и эксплуатацию панельного ПК должен осуществлять только квалифицированный персонал.

- Допустима только подвесная или стоящая сборка со стандартным экраном панельного ПК. Вертикальная ориентация экрана не допускается.

Осуществите сборку панельного ПК следующим образом:

1. Частично установите сначала два нижних винта. Оригинальный размер этих винтов составляет 4× M4×10 мм с 4× шайбами M4, входящими в комплект поставки адаптера AC Mini vesa, номер изделия 8434230430.