# Prípojky primárnych rozhraní

Porty a externé rozhrania sa nachádzajú na zadnej strane jednotky. Porty jednotiek je možné použiť na pripojenie panelového počítača k externému zariadeniu.

1 | Profinet 1 | 5 | Tlačidlo napájania | 9 | Konektor GPIO
2 | Profinet 2 | 6 | USB 1 | 10 | Konektor napájania
3 | Ethernet 1 | 7 | USB 2 |  |
4 | Ethernet 2 | 8 | RS-232/422/485 COM |  |

## Externý I/O modul

Konektor GPIO 1x M12 8-kolíkový (samičí A-kódovaný)

GPIO | KOLÍK | Názov signálu
--- | --- | ---
| 1 | GND
2 | Out 1
3 | Out 2
4 | Out 3
5 | Out 4
6 | In 1
7 | In 2
8 | 24V

## 1x M12 8-kolíkový (samčí A-kódovaný) RS 232/422/485 COM

(RS-232/422/485 od EMX-APLP)

Sériový port | KOLÍK | RS-232/422/485
--- | --- | ---
| 1 | DCD / 422R+
2 | RXD / 422R-
3 | TXD / 422T- / 485-
4 | DTR / 422T+ / 485+
5 | GND
6 | DSR
7 | RTS
8 | CTS

## 2x M12 4-kolíkový (samičí D-kódovaný) pre LAN

2 × M12 4-kolíkový (samičí) pre LAN s nepremokavým krytom a reťazou

Sériový port | KOLÍK | Definícia kolíka
--- | --- | ---
| 1 | TD+
2 | RD+
3 | TD-
4 | RD-

## Konektor napájania

1 × M12 4-kolíkový (samčí A-kódovaný) pre napájanie jednosmerným prúdom s nepremokavým krytom a reťazou

Sériový port | KOLÍK | Definícia kolíka
--- | --- | ---
| 1 | 24V
2 | GND
3 | GND
4 | 24V