# Interfejsy zewnętrzne

Port szeregowy | 1 × M12 8-stykowy (męski), RS-232 (RS-232/422/485) z wodoodporną osłoną i łańcuchem
Port USB | 2 × USB 2.0 typu A z wodoodporną osłoną i łańcuchem
Port LAN | 2 × M12 4-stykowy (męski) do LAN z wodoodporną osłoną i łańcuchem
Przycisk zasilania | 1 × włącznik zasilania w tylnej części
Gniazdo zasilania | 1 × M12 4-stykowy (męski) do zasilania +24 V DC z wodoodporną osłoną i łańcuchem