# Napájecí kabel

## Napájecí kabel 100–240 V AC

Produkt je odesílán s kabelem 1×M12 4kolíkový (samice A-kódování), 24 V DC. Kromě toho lze samostatně objednat výše uvedené kabely. Objednací číslo je 8434230421.

Pokud jednotka používá externí zdroj napájení, přidejte typ kabelu s číslem dílu: 8434230429 do krabice. Použijte jeden z následujících typů kabelů:

4222 1801 13 | Napájecí kabel EU, typ E/F
4222 1802 13 | Napájecí kabel US, typ B
4222 1803 13 | Napájecí kabel UK, typ G
4222 1804 13 | Napájecí kabel IN/ZA, typ M
4222 1805 13 | Napájecí kabel CH, typ J
4222 1806 13 | Napájecí kabel IT, typ L
4222 1807 13 | Napájecí kabel AU, typ I
4222 1809 13 | Napájecí kabel CN, typ I
4222 1810 13 | Napájecí kabel BR, typ N
4222 1811 13 | Napájecí kabel IL – typ H

VÝSTRAHA

Riziko elektrického šoku

Neuzemněná nástěnná zásuvka může vést k zásahu elektrickým proudem.

- Ujistěte se, že je nástěnná zásuvka uzemněná.