# Interfaces externas

Puerto serie | 1×M12 8 clavijas (macho), RS-232 (RS-232/422/485) con cadena y tapa resistente al agua
Puerto USB | 2× USB 2.0 tipo A con cadena y tapa resistente al agua
Puerto LAN | 2×M12 4 clavijas (hembra) para LAN con cadena y tapa resistente al agua
Botón de encendido | 1× interruptor de alimentación en la parte trasera
Conector de potencia | 1×M12 4 clavijas (macho) para alimentación +24 CC con cadena y tapa resistente al agua