# Externe Schnittstellen

Serieller Port | 1 x M12 8-Pin (Stecker), RS-232 (RS-232/422/485) mit wasserdichtem Deckel und Kette
USB-Anschluss | 2 x USB 2.0 (Typ A) mit wasserdichtem Deckel und Kette
LAN-Anschluss | 2 x M12 4-Pin (Buchse) für LAN mit wasserdichtem Deckel und Kette
Einschalttaste | 1 x Leistungsschalter an der Rückseite
Stromanschluss | 1 x M12 4-Pin (Stecker) für Gleichstrom (+24 V) mit wasserdichtem Deckel und Kette