# Первичные соединения интерфейсов

Порты и внешние интерфейсы расположены на задней стороне блока. Порты блоков можно использовать для подключения панельного ПК к внешнему устройству.

1 | Profinet 1 | 5 | Кнопка питания | 9 | Соединитель GPIO
2 | Profinet 2 | 6 | USB 1 | 10 | Разъем питания
3 | Ethernet 1 | 7 | USB 2 |  |
4 | Ethernet 2 | 8 | RS-232/422/485 COM |  |

## Внешний модуль ввода/вывода

Соединитель GPIO 1×M12 8-конт. (А-кодированный гнездовой)

GPIO | КОНТАКТ | Название сигнала
--- | --- | ---
| 1 | Заземление
2 | Вых. 1
3 | Вых. 2
4 | Вых. 3
5 | Вых. 4
6 | Вх. 1
7 | Вх. 2
8 | 24 В

## 1×M12 8-конт. (А-кодированный штыревой) RS 232/422/485 COM

(RS-232/422/485 от EMX-APLP)

Серийный порт | КОНТАКТ | RS-232/422/485
--- | --- | ---
| 1 | DCD / 422R+
2 | RXD / 422R-
3 | TXD / 422T- / 485-
4 | DTR / 422T+ / 485+
5 | Заземление
6 | DSR
7 | RTS
8 | CTS

## 2×M12 4-конт. (D-кодированный гнездовой) для LAN

2×M12 4-конт. (гнездовой) для LAN с водонепроницаемой крышкой и цепью

Серийный порт | КОНТАКТ | Определение конт.
--- | --- | ---
| 1 | TD+
2 | RD+
3 | TD-
4 | RD-

## Разъем питания

1×M12 4-конт. (A-кодированный штыревой) для постоянного тока с водонепроницаемой крышкой и цепью

Серийный порт | КОНТАКТ | Определение конт.
--- | --- | ---
| 1 | 24 В
2 | Заземление
3 | Заземление
4 | 24 В