# Otvorenie/zatvorenie panelového počítača

Uistite sa, že je panelový počítač vypnutý a napájací kábel je odpojený.

1. Odskrutkujte všetky skrutky v zadnej časti panelového počítača.

2. Opatrne zdvihnite zadnú jednotku panelového počítača do uhla maximálne 25°, aby ste získali prístup k vnútornej kabeláži v prednej časti.

   Dávajte pozor, aby ste nepoškodili konektory.

3. Pred demontážou akýchkoľvek ďalších častí opatrne odpojte všetky káble od zadnej jednotky panelového počítača.

   S konektormi, a najmä s konektormi displeja, sa musí zaobchádzať opatrne, aby nedošlo k ich poškodeniu.

4. Odložte zadnú jednotku bokom, pričom dávajte pozor, aby ste nepoškodili sklenený povrch.

5. Namontujte v opačnom poradí.

6. Umiestnite všetky skrutky späť na miesto a len zľahka ich utiahnite.

   Na všetky skrutky použite požadovaný krútiaci moment.

   Otvorením skrine Assembly Control Mini (panelového počítača) zanikajú všetky nároky na záruku.