# Connexions principales des interfaces

Les ports et les interfaces externes sont présents sur la face arrière de l'appareil. Les ports de l'appareil peuvent être utilisés pour connecter le Panel PC à un appareil externe.

1 | Profinet 1 | 5 | Bouton d'alimentation | 9 | Connecteur GPIO
2 | Profinet 2 | 6 | USB 1 | 10 | Connecteur d’alimentation
3 | Ethernet 1 | 7 | USB 2 |  |
4 | Ethernet 2 | 8 | RS-232/422/485 COM |  |

## Module E/S externe

Connecteur GPIO 1xM12 8 broches (femelle codé A)

GPIO | Broche | Nom du signal
--- | --- | ---
| 1 | GND
2 | Sortie 1
3 | Sortie 2
4 | Sortie 3
5 | Sortie 4
6 | Entrée 1
7 | Entrée 2
8 | 24 V

## 1x M12 8 broches (mâle codé A) RS 232/422/485 COM

(RS-232/422/485 par EMX-APLP)

Port série | Broche | RS-232/422/485
--- | --- | ---
| 1 | DCD / 422R+
2 | RXD / 422R-
3 | TXD / 422T- / 485-
4 | DTR / 422T+ / 485+
5 | GND
6 | DSR
7 | RTS
8 | CTS

## 2x M12 4 broches (femelle codé D) pour LAN

2 x M12 4 broches (femelle) pour LAN avec housse imperméable et chaîne

Port série | Broche | Affectation des broches
--- | --- | ---
| 1 | TD+
2 | RD+
3 | TD-
4 | RD-

## Connecteur d’alimentation

1 x M12 4 broches (mâle codé A) pour alimentation en courant continu avec housse imperméable et chaîne

Port série | Broche | Affectation des broches
--- | --- | ---
| 1 | 24 V
2 | GND
3 | GND
4 | 24 V