# Primära gränssnittsanslutningar

Portar och externa anslutningar finns på enhetens baksida. Enhetsportarna kan användas för att ansluta panel-PC:n till en extern enhet.

1 | Profinet 1 | 5 | Strömbrytarknapp | 9 | GPIO-kontakt
2 | Profinet 2 | 6 | USB 1 | 10 | Strömkontakt
3 | Ethernet 1 | 7 | USB 2 |  |
4 | Ethernet 2 | 8 | RS-232/422/485 COM |  |

## Extern I/O-modul

GPIO-kontakt 1x M12 8 stift (hona A-kodad)

GPIO | STIFT | Signalnamn
--- | --- | ---
| 1 | GND
2 | Ut 1
3 | Ut 2
4 | Ut 3
5 | Ut 4
6 | In 1
7 | In 2
8 | 24V

## 1x M12 8 stift (hane A-kodad) RS 232/422/485 COM

(RS-232/422/485 med EMX-APLP)

Seriell port | STIFT | RS-232/422/485
--- | --- | ---
| 1 | DCD/422R+
2 | RXD/422R-
3 | TXD/422T-/485-
4 | DTR/422T+/485+
5 | GND
6 | DSR
7 | RTS
8 | CTS

## 2x M12 4 stift (hona D-kodad) för LAN

2x M12 4 stift (hane) för LAN med vattentätt lock och kedja

Seriell port | STIFT | Stift definition
--- | --- | ---
| 1 | TD+
2 | RD+
3 | TD-
4 | RD-

## Strömkontakt

1 x M12 4 stift (hane A-kodad) för likström med vattentätt lock och kedja

Seriell port | STIFT | Stift definition
--- | --- | ---
| 1 | 24V
2 | GND
3 | GND
4 | 24V