# Montage des Panel-PCs

- Nur qualifiziertes Personal darf den Panel-PC montieren und bedienen.

- Nur eine aufgehängte oder stehende Montage mit Standardmonitor des Panel-PCs ist zulässig. Eine vertikale Ausrichtung des Monitors ist nicht zulässig.

Montieren Sie den Panel-PC wie folgt:

1. Installieren Sie die beiden unteren Schrauben zuerst teilweise. Die Originalgröße dieser Schrauben ist 4 x M4x10 mm mit 4x M4-Scheiben, inbegriffen im AC Mini VESA-Adapter (Teilnummer 8434230430).