# Otwieranie / zamykanie komputera panelowego

Upewnić się, że komputer panelowy jest wyłączony, a przewód zasilający odłączony.

1. Wykręcić wszystkie śruby z tylnej części komputera panelowego.

2. Ostrożnie podnieść tylną jednostkę komputera panelowego pod kątem maksymalnie 25°, aby uzyskać dostęp do wewnętrznego okablowania z przodu.

   Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić złączy.

3. Ostrożnie odłączyć wszystkie kable od tylnej jednostki komputera panelowego przed demontażem innych części.

   Ze złączami, a w szczególności ze złączami wyświetlacza, należy obchodzić się ostrożnie, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia.

4. Odłożyć tylną jednostkę ostrożnie na bok, tak aby nie uszkodzić szklanej powierzchni.

5. Składać w odwrotnej kolejności.

6. Umieścić wszystkie wkręty na miejscu i lekko dokręcić.

   Zastosuj wymagany moment obrotowy do wszystkich śrub.

   Otwarcie obudowy Assembly Control Mini (komputera panelowego) powoduje utratę wszelkich roszczeń gwarancyjnych.