# Montaje del Panel PC

- Solo personas cualificadas deberán montar y operar el Panel PC.

- Solo se permite el montaje suspendido o de pie con pantalla estándar del Panel PC. No se permite la orientación vertical de la pantalla.

Monte el Panel PC de la siguiente manera:

1. Instale parcialmente los dos tornillos inferiores primero. El tamaño original de estos tornillos es 4 x M4 x 10 mm con 4x arandelas M4 incluida en el adaptador mini Vesa CA con número de pieza 8434230430.