# Montage du Panel PC

- Seul un personnel qualifié peut assembler et utiliser le Panel PC.

- Seul un montage suspendu ou sur pied avec écran standard du Panel PC est autorisé. L'orientation verticale de l'écran n'est pas autorisée.

Monter le Panel PC comme suit :

1. Commencer par installer partiellement les deux vis inférieures. Les dimensions d'origine de ces vis sont 4 x M4 x 10 mm, avec 4 rondelles M4 incluses dans la référence 8434230430 adaptateur VESA pour AC Mini.