# Câble d'alimentation électrique

## Câble d'alimentation 100-240 Vca

Le produit est livré avec 1 câble M12 4 broches (femelle codé A) 24 V CC. De plus, le câble mentionné ci-dessus peut être commandé séparément. Le numéro de commande par défaut est 8434230421.

Si l'appareil fonctionne avec une alimentation externe, ajouter le type de câble avec la référence : 8434230429 vers le boîtier. Utiliser l'un des types de câbles suivants :

4222 1801 13 | Câble d'alimentation EU - type E/F
4222 1802 13 | Câble d'alimentation US - type B
4222 1803 13 | Câble d'alimentation UK - type G
4222 1804 13 | Câble d'alimentation IN/ZA - type M
4222 1805 13 | Câble d'alimentation CH - type J
4222 1806 13 | Câble d'alimentation IT - type L
4222 1807 13 | Câble d'alimentation AU - type I
4222 1809 13 | Câble d'alimentation CN - type I
4222 1810 13 | Câble d'alimentation BR - type N
4222 1811 13 | Câble d'alimentation IL - type H

AVERTISSEMENT

Risque d’électrocution

Une prise murale non reliée à la terre peut provoquer une électrocution.

- Veiller à ce que la prise murale soit reliée à la terre.