# Kabel zasilający

## Kabel zasilający 100–240 V AC

Produkt jest dostarczany z kablem 24 V DC z 1 wtykiem M12 4-stykowym (żeński z kodem A). Wyżej wymieniony kabel można zamówić osobno. Numer do zamówienia to 8434230421.

Jeśli urządzenie działa z zewnętrznym zasilaczem, do pudełka należy dodać kabel o numerze części 8434230429. Należy użyć jednego z poniższych typów kabli:

4222 1801 13 | Kabel zasilający EU – typ E/F
4222 1802 13 | Kabel zasilający US – typ B
4222 1803 13 | Kabel zasilający UK – typ G
4222 1804 13 | Kabel zasilający IN/ZA – typ M
4222 1805 13 | Kabel zasilający CH – typ J
4222 1806 13 | Kabel zasilający IT – typ L
4222 1807 13 | Kabel zasilający AU – typ I
4222 1809 13 | Kabel zasilający CN – typ I
4222 1810 13 | Kabel zasilający BR – typ N
4222 1811 13 | KABEL ZASILAJĄCY Il – typ H

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie porażenia prądem

Nieuziemione gniazdo ścienne może spowodować porażenie prądem elektrycznym.

- Upewnić się, czy że gniazdo ścienne jest uziemione.