# 電源ケーブル

## 電源ケーブル 100-240 VAC

この製品には、M12 4ピン (メス A コード) 24V DC ケーブルが 1 本付属しています。なお、上記のケーブルは別途注文可能です。注文番号は 8434230421 です。

ユニットが外部電源で動作する場合は、次の品番のケーブルタイプをボックスに追加してください: 8434230429。次のケーブルタイプのいずれかを使用してください:

4222 1801 13 | 電源ケーブル EU - タイプ E/F
4222 1802 13 | 電源ケーブル US - タイプ B
4222 1803 13 | 電源ケーブル UK - タイプ G
4222 1804 13 | 電源ケーブル IN/ZA - タイプ M
4222 1805 13 | 電源ケーブル CH - タイプ J
4222 1806 13 | 電源ケーブル IT - タイプ L
4222 1807 13 | 電源ケーブル AU - タイプ I
4222 1809 13 | 電源ケーブル CN - タイプ I
4222 1810 13 | 電源ケーブル BR - タイプ N
4222 1811 13 | 電源ケーブル IL - タイプ H

警告

感電の危険

接地されていない壁のコンセントを使用すると感電する可能性があります。

- 壁のコンセントが接地されていることを確認してください。