# Strömkabel

## Strömkabel 100-240 VAC

Produkten levereras med 1xM12 4 stift (hona A-kodad) 24 V DC-kabel. Dessutom kan ovannämnda kabel beställas separat. Ordernumret är 8434230421.

Om enheten drivs med extern strömförsörjning, lägg till kabeltypen med artikelnummer: 84342304299 i lådan. Använd någon av följande kabeltyper:

4222 1801 13 | Strömkabel EU – typ E/F
4222 1802 13 | Strömkabel USA – typ B
4222 1803 13 | Strömkabel UK – typ G
4222 1804 13 | Strömkabel IN/ZA – typ M
4222 1805 13 | Strömkabel CH – typ J
4222 1806 13 | Strömkabel IT – typ L
4222 1807 13 | Strömkabel AU – typ I
4222 1809 13 | Strömkabel CN – typ I
4222 1810 13 | Strömkabel BR – typ N
4222 1811 13 | Strömkabel IL – typ H

VARNING

Risk för elchock

Om vägguttaget inte är jordat kan det leda till elektriska stötar.

- Kontrollera att vägguttaget är jordat.