# 技術データ

| Assembly Control Mini PN
--- | ---
CPUタイプ | Intel® Celeron J6412 @up to 2.60 GHz
メインボード | ECM-EHL3 A1 J6412 Lite
大容量記憶装置 | 128 GB MLC
ポート | 2x Ethernet 100Mbit/s D coded M12; 2x USB 2.0 Type A; 1x RS232 A coded M12; 2x Profinet 100Mbit/s D coded M12;, 8x I/O (24 V/up to 200 mA, 300mA total) 2 IN, 4 OUT, +/- 24V A coded M12
ディスプレイ | 10,1": LED TFT, 16:10, 1280 x 800 pixel, brightness typ. 500 cd/m² AUO G101EAN02.2
タッチ | PCAP
IP 保護 | IP54
バッテリータイプ | 8 Li-Mn02
オペレーティングシステム | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021/H2 (standard) Linux (supported) Windows 11 (supported)
重量（kg） | 3.5
重量 (ポンド) | 7.72
寸法 [長さx幅x高さ] (mm） | 48×295.40×213.4
周囲動作温度 (℃) | 0 ℃ ～ 40 ℃
周囲動作温度 (°F) | 32 °F ～ 104 °F