# Подсоединение кабеля питания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск поражения электрическим шоком

Кабель под напряжением может привести к поражению электрическим током.

- Убедитесь, что кабель питания не находится под напряжением.

- Отключите внешний автоматический выключатель.

1. Подключите вилку источника питания (1) к разъему питания (2).

2. Подключите вилку кабеля источника питания (3) к сетевой розетке.

3. Включите кнопку питания (4).