# Interfaces externas

Porta Serial | 1×M12, 8 pinos (macho), RS-232 (RS-232/422/485) com cobertura e conexões à prova d'água
Porta USB | 2× Tipo A USB 2.0 com cobertura e conexões à prova d'água
Porta LAN | 2×M12, 4 pinos (fêmea) para LAN com cobertura e conexões à prova d'água
Botão de energia | 1×Chave Liga-Desliga na parte traseira
Conector de Alimentação | 1×M12, 4 pinos (macho) para +24 V CC com cobertura e conexões à prova d'água