# Cabo de alimentação elétrica

## Cabo de Alimentação 100-240 VCA

O produto carrega com cabo 1xM12, 4 pinos (fêmea codificação A) 24 V DC. Adicionalmente, o cabo acima pode ser pedido separadamente. O número do pedido é 8434230421.

Se a unidade operar com uma fonte de energia externa, adicione o tipo do cabo com o número da peça: 8434230429 para a caixa. Utilize um dos tipos de cabo a seguir

4222 1801 13 | Cabo de alimentação EU - tipo E/F
4222 1802 13 | Cabo de alimentação US - tipo B
4222 1803 13 | Cabo de alimentação UK - tipo G
4222 1804 13 | Cabo de alimentação IN/ZA, tipo M
4222 1805 13 | Cabo de alimentação CH - tipo J
4222 1806 13 | Cabo de alimentação IT - tipo L
4222 1807 13 | Cabo de alimentação AU - tipo I
4222 1809 13 | Cabo de alimentação CN - tipo I
4222 1810 13 | Cabo de alimentação BR - tipo N
4222 1811 13 | Cabo de alimentação IL - tipo H

AVISO

Risco de choque elétrico

Uma tomada de parede não aterrada pode resultar em choque elétrico.

- Certifique-se de que a tomada de parede esteja aterrada.