# 기본 인터페이스 연결

포트 및 외부 인터페이스는 장치 후면에 있습니다. 장치 포트를 사용하여 패널 PC를 외부 장치에 연결할 수 있습니다.

1 | Profinet 1 | 5 | 전원 버튼 | 9 | GPIO 커넥터
2 | Profinet 2 | 6 | USB 1 | 10 | 전원 커넥터
3 | 이더넷 1 | 7 | USB 2 |  |
4 | 이더넷 2 | 8 | RS-232/422/485 COM |  |

## 외부 I/O 모듈

GPIO 커넥터 1x M12 8핀(암 A 코드)

GPIO | 핀 | 신호 이름
--- | --- | ---
| 1 | GND (접지)
2 | Out 1
3 | Out 2
4 | Out 3
5 | Out 4
6 | In 1
7 | In 2
8 | 24V

## 1x M12 8핀(수 A 코드) RS 232/422/485 COM

(EMX-APLP에 의한 RS-232/422/485)

직렬 포트 | 핀 | RS-232/422/485
--- | --- | ---
| 1 | DCD / 422R+
2 | RXD / 422R-
3 | TXD / 422T- / 485-
4 | DTR / 422T+ / 485+
5 | GND (접지)
6 | DSR
7 | RTS
8 | CTS

## LAN용 2x M12 4핀(암 D 코드)

LAN용 2×M12 4핀(암), 방수 커버 및 체인 포함

직렬 포트 | 핀 | 핀 정의
--- | --- | ---
| 1 | TD+
2 | RD+
3 | TD-
4 | RD-

## 전원 커넥터

방수 커버 및 체인이 있는 DC 전원용 1×M12 4핀(수 A 코드)

직렬 포트 | 핀 | 핀 정의
--- | --- | ---
| 1 | 24V
2 | GND (접지)
3 | GND (접지)
4 | 24V