# Externé rozhrania

Sériový port | 1×M12 8-kolíkový (samčí), RS-232 (RS-232/422/485) s nepremokavým krytom a reťazou
Port USB | 2×Typ A USB 2.0 s nepremokavým krytom a reťazou
Port LAN | 2×M12 4-kolíkový (samičí) pre LAN s nepremokavým krytom a reťazou
Tlačidlo napájania | 1×Sieťový vypínač v zadnej časti
Konektor napájania | 1×M12 4-kolíkový (samčí) pre napájanie jednosmerným prúdom +24V s nepremokavým krytom a reťazou