# Abrir/cerrar el Panel PC

Asegúrese de que el Panel PC esté apagado y el cable de alimentación esté desconectado.

1. Retire todos los tornillos que hay en la parte trasera del Panel PC.

2. Eleve con cuidado la unidad trasera del Panel PC hasta un máximo de 25º para acceder al cableado interno de la parte delantera.

   Tenga cuidado de no dañar los conectores.

3. Desconecte con cuidado todos los cables de la unidad posterior del Panel PC antes de retirar cualquier otra pieza.

   Los conectores, y especialmente los conectores de la pantalla, deben tratarse con precaución para evitar daños.

4. Ponga a un lado la unidad posterior con cuidado para no dañar la superficie de cristal.

5. Monte en el orden inverso.

6. Vuelva a colocar todos los tornillos y apriételos ligeramente.

   Aplique el par requerido a todos los tornillos.

   Si abre la caja de Assembly Control Mini (Panel PC), se perderán todos los derechos de garantía.