# 기술 데이터

| Assembly Control Mini PN
--- | ---
CPU 종류 | Intel® Celeron J6412 @up to 2.60 GHz
메인보드 | ECM-EHL3 A1 J6412 Lite
대용량 저장장치 | 128 GB MLC
포트 | 2x Ethernet 100Mbit/s D coded M12; 2x USB 2.0 Type A; 1x RS232 A coded M12; 2x Profinet 100Mbit/s D coded M12;, 8x I/O (24 V/up to 200 mA, 300mA total) 2 IN, 4 OUT, +/- 24V A coded M12
디스플레이 | 10,1": LED TFT, 16:10, 1280 x 800 pixel, brightness typ. 500 cd/m² AUO G101EAN02.2
터치 | PCAP
침투 보호 | IP54
배터리 유형 | 8 Li-Mn02
운영 체제 | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021/H2 (standard) Linux (supported) Windows 11 (supported)
무게 (kg) | 3.5
무게 (lb) | 7.72
치수[L×W×H] (mm) | 48×295.40×213.4
주위 작동 온도(°C) | 0°C~40°C
주위 작동 온도(°F) | 32°F~104°F