# Apertura/chiusura del Panel PC

Assicurarsi che il Panel PC sia spento e che il cavo di alimentazione sia scollegato.

1. Rimuovere tutte le viti nella parte posteriore del Panel PC.

2. Sollevare attentamente l’unità posteriore del Panel PC a max. 25° per accedere ai cavi interni nella parte frontale.

   Fare attenzione a non danneggiare i connettori.

3. Scollegare con attenzione tutti i cavi dall’unità posteriore del Panel PC prima di rimuovere altre parti.

   i connettori, e in particolare i connettori del display, devono essere gestiti con cura per evitare danni.

4. Mettere da parte l’unità posteriore con cura per evitare danni alla superficie di vetro.

5. Montare in ordine inverso.

6. Rimettere in posizione tutte le viti e serrare leggermente.

   Applicare la coppia richiesta a tutte le viti.

   Aprendo l’alloggiamento di Assembly Control Mini (Panel PC), tutte le richieste di garanzia andranno perse.