# Interfacce esterne

Porta seriale | 1×M12 8-pin (maschio), RS-232 (RS-232/422/485) con copertura impermeabile e catena
Porta USB | 2×Tipo A USB 2.0 con copertura impermeabile e catena
Porta LAN | 2×M12 a 4 pin (femmina) per LAN con copertura impermeabile e catena
Pulsante di accensione | 1×Interruttore di alimentazione sul retro
Connettore di alimentazione | 1×M12 a 4 pin (maschio) per l'alimentazione +24 VCC con copertura impermeabile e catena