# Conexiones de interfaz primaria

Los puertos y las interfaces externas se encuentran en la parte posterior de la unidad. Los puertos de las unidades se pueden utilizar para conectar el Panel PC a un dispositivo externo.

1 | Profinet 1 | 5 | Botón de encendido | 9 | Conector GPIO
2 | Profinet 2 | 6 | USB 1 | 10 | Conector de potencia
3 | Ethernet 1 | 7 | USB 2 |  |
4 | Ethernet 2 | 8 | RS-232/422/485 COM |  |

## Módulo E/S externo

Conector GPIO 1x M12 8 clavijas (hembra con codificación A)

GPIO | PIN | Nombre de la señal
--- | --- | ---
| 1 | Tierra
2 | Salida 1
3 | Salida 2
4 | Salida 3
5 | Salida 4
6 | Entrada 1
7 | Entrada 2
8 | 24 V

## 1X M12 8 clavijas (macho con codificación A) RS 232/422/485 COM

(RS-232/422/485 por EMX-APLP)

Puerto serie | PIN | RS-232/422/485
--- | --- | ---
| 1 | DCD / 422R+
2 | RXD / 422R-
3 | TXD / 422T- / 485-
4 | DTR / 422T+ / 485+
5 | Tierra
6 | DSR
7 | RTS
8 | CTS

## 2X m12 4 clavijas (hembra con codificación A) para LAN

2 × M12 4 clavijas (hembra) para LAN con cadena y tapa resistente al agua

Puerto serie | PIN | Definición de clavijas
--- | --- | ---
| 1 | TD+
2 | RD+
3 | TD-
4 | RD-

## Conector de potencia

1 × M12 4 clavijas (macho con codificación A) para alimentación CC con cadena y tapa resistente al agua

Puerto serie | PIN | Definición de clavijas
--- | --- | ---
| 1 | 24 V
2 | Tierra
3 | Tierra
4 | 24 V