# Otevření/zavření panelového PC

Ujistěte se, že je panelové PC vypnuté a napájecí kabel odpojený.

1. Vyšroubujte všechny šrouby ze zadní strany panelového PC.

2. Opatrně zdvihněte zadní jednotku panelového PC maximálně do sklonu 25° , abyste získali přístup k interní kabeláži vpředu.

   Buďte opatrní, ať nepoškodíte konektory.

3. Dříve než odstraníte jakékoli další díly, opatrně odpojte všechny kabely ze zadní jednotky panelového PC.

   S konektory, zvláště s konektory displeje, se musí zacházet opatrně, aby se předešlo poškození.

4. Opatrně, aby se nepoškodil skleněný povrch, dejte zadní jednotku stranou.

5. Proveďte sestavení v obráceném pořadí.

6. Dejte všechny šrouby zpět na jejich místa a zlehka je utáhněte.

   Všechny šrouby dotáhněte požadovaným momentem.

   Otevření pláště Assembly Control Mini (panelového PC) znamená ztrátu všech záruk.