# Brancher le câble d'alimentation

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Un câble sous tension peut provoquer une électrocution.

- Veiller à ce que le câble d'alimentation ne soit pas sous tension.

- Couper le disjoncteur externe.

1. Raccorder la fiche d'alimentation (1) au connecteur d'alimentation (2).

2. Raccorder la fiche du câble d'alimentation (3) à la prise de courant.

3. Allumer le bouton d'alimentation (4).